国际学院东盟楼教室桌椅采购需求清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	产品备注

	1
	课桌和椅子
	桌子：800*550*750      椅子：470*470*820
	240
	套
	1、 课桌具体参数：
1. 面材：表面纹理清淅；
2. 基材：前脚采用优质高精度冷轧钢及塑胶配件而成，钢管是70*30*589MM椭圆管，壁厚为1.2MM，后脚表面采用防绣静电喷涂处理，前后脚管由65度，夹角焊接而成，两脚距离480MM，横梁采用优质高精度冷轧钢。 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径45*360*T2.0mm，书网采用优质管(厚度为1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理，折叠机构折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次，外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。      二、椅子具体参数：
1. 钢架采用足11厘圆实心冷拉钢筋，经除电镀处理。
2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带透气孔。
3.座垫高密度海绵，优质弹力布，舒适透气

	预算合计
	12万元
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